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Instalarea și Calibrarea Senzorului Magnetic 
MSMF-LOOP  •  Ghid rapid de instalare și configurare
Pentru instalarea și calibrarea senzorului magnetic wireless de masă metalică, procesul se desfășoară astfel:
🛠️  Pași Importanți pentru Instalare
1. Distanța de siguranță: Montați senzorul la cel puțin 1.5 metri distanță de porțile sau barierele metalice culisante, pentru a evita detectarea falsă a mișcării structurii acestora.
1. Izolare electromagnetică: Evitați poziționarea senzorului în imediata apropiere a cablurilor electrice de mare putere sau a altor surse magnetice puternice.
1. Interfața sistemului: Senzorul MSMF-LOOP funcționează exclusiv împerecheat cu receptorul dedicat Motorline MRMF-REC, prin intermediul căruia se fac toate configurările.
🔄  Procedura de Calibrare
Calibrarea trebuie efectuată obligatoriu după fixarea senzorului în poziția sa finală din sol.
1. Curățați zona: Asigurați-vă că nu există mașini, unelte sau obiecte metalice pe o rază de minim 1-2 metri în jurul senzorului în timpul procesului.
1. Accesați meniul: Cu modul de programare activ pe senzorul MSMF-LOOP, mergeți la receptorul MRMF-REC, selectați canalul corespunzător senzorului și navigați până la parametrul CL folosind butoanele UP/DOWN.
1. Lansați comanda: Apăsați lung butonul MENU de pe receptor până când ecranul începe să clipească. Acest lucru indică trimiterea comenzii de calibrare către senzor.
1. Finalizare: Procesul durează aproximativ 5 secunde. Când calibrarea se termină cu succes, LED-urile de pe MSMF-LOOP vor emite un singur impuls luminos intermitent.
⚠️  Dacă întâmpinați erori la receptorul central, specificați codul afișat pe ecranul MRMF-REC sau comportamentul LED-urilor pentru a depana problema.
Surse:
[1] Manual MSMF-LOOP (motorline.pt)
[2] Manual MRMF-REC (motorline.pt)
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